Title: ID pisemnosti carovy kod
Author: Petra Fialová
Last saved by: Petra Pírková
Company: KMS Software s.r.o.

*KUPAX00MAGTF*
KUPAX00MAGTF

Krajský úřad
Pardubického kraje
OŽPZ - oddělení integrované prevence

Dle rozdělovníku 

Váš dopis zn.:	        
Ze dne:		        
Číslo jednací:	  KrÚ 50655/2017/OŽPZ/PP
Spisová značka: SpKrÚ 41487/2017/OŽPZ/7
Vyřizuje:	  Ing. Petra Pírková
Telefon:	  466 026 344
E-mail:		  petra.pirkova@pardubickykraj.cz
Mobil:  		       
Fax:		       
		
Datum:		  27. 7. 2017       

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný správní orgán podle ust. § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) rozhodl o žádosti podané dne 12. 6. 2017 společností RONAL CR s.r.o., se sídlem Jungmanova 1117, 506 01 Jičín, IČ 49812106 (dále jen „provozovatel“) podle ust. § 19a odst. 2 a 4 zákona
o změně č. 10 integrovaného povolení 
pro zařízení
Tavení hliníkové slitiny a odlévání hliníkových kol pro osobní automobily z této slitiny – výrobní závod na autokola W 17 Pardubice

(dále jen „zařízení“), jehož provoz byl povolen rozhodnutím čj. OŽPZ/16175/03/ŠI  ze dne 13. 7. 2004 ve znění rozhodnutí o změně č. 1 čj. OŽPZ/23478/05/PP ze dne 8. 9. 2006, ve znění rozhodnutí o změně č. 3 čj. KrÚ 47087-10/2006/OŽPZ/PP ze dne 21. 12. 2006, ve znění rozhodnutí o změně č. 3 čj. KrÚ 44108-5/2007/OŽPZ/Př ze dne 13. 10. 2008, ve znění rozhodnutí o změně č. 4 čj. KrÚ 58765/2009/OŽPZ/Př ze dne 17. 12. 2009, ve znění rozhodnutí MŽP o odvolání čj. 165/550/10-Hd, 10681/ENV/10 ze dne 30. 3. 2010. ve znění rozhodnutí o změně č. 5 čj. KrÚ 78115/2012/OŽPZ/Př ze dne 21. 12. 2012, ve znění rozhodnutí o změně č. 6 čj. KrÚ 20472/2014/OŽPZ/Př ze dne 27. 3. 2014, ve znění rozhodnutí o změně č. 7 čj. KrÚ 62419/2015/OŽPZ/PP ze dne 30. 9. 2015, ve znění rozhodnutí o změně č. 8 čj. KrÚ 75584/2015/OŽPZ/PP ze dne 25. 11. 2015 a ve znění rozhodnutí o změně č. 9 KrÚ 22899/2017/OŽPZ/PP ze dne 22. 3. 2017 takto:

1.
V části rozhodnutí Popis zařízení se ruší text v části a) Technické jednotky s činností podle přílohy č. 1 zákona pod názvem odstavce Zařízení na roztavení hliníkové slitiny a nahrazuje se takto:
- Projektovaná kapacita pro všechny pece je 180 tun/den hliníkové slitiny
- Pět tavicích pecí komorových ZPF Therm GmbH – TP1 (výduch 101), TP2 (výduch 128), TP7 (výduch 128), TP8 (výduch 129) a TP9 )výduch 130) pro tavení základní suroviny, projektovaná kapacita 5 x 1,5 t/h.
- Tři tavicí pece komorové ZPF Therm GmbH – TP3 (výduch 127), TP6 (výduch 127) a TP10 (výduch 103) pro tavení třísky v kvalitě vstupních surovin, projektovaná kapacita 3 x 1,0 t/h.
- Jedna tavicí pec komorová ZPF Therm GmbH – TP4 (výduch 103) pro tavení třísky v kvalitě vstupních surovin, projektovaná kapacita 1 x 0,5 t/h.
- Maximální hodinová kapacita tavení je 11 t/h. Nejméně jedna pec je vždy záložní.
- Přepravní kelímky o kapacitě 1000 kg.
- Přímý ohřev jednotlivých pecí je zemním plynem.
- Emise z pecí TP1, TP2, TP7, TP8 a TP9 na tavení základního materiálu odcházejí do ovzduší bez čištění.
- U pecí TP3, TP4, TP6 a TP10 je instalována dvojice společných filtračních zařízení (006 a 007) – emise jsou svedeny přes filtry ke snížení emisí TZL do dvou měřených výduchů 103 a 127.
- Odvětrání tavírny je realizováno pouze přirozeným přívodem vzduchu z fasády objektu a odvodem přes světlíky ve střeše haly. Střešní světlíky jsou vybaveny regulačními klapkami s ovládáním pro regulaci na zimní a letní provoz.
2.   
V části rozhodnutí Popis zařízení; b) Přímo spojené činnosti se v části Tepelné zpracování v druhé odrážce doplňuje text: „Třetí linka tepelného zpracování má pouze jeden výduch. Celkem tyto tři linky tvoří jeden emisní zdroj s 9 výduchy“ a ruší se poznámka.
3.   
V části rozhodnutí Popis zařízení; b) Přímo spojené činnosti; se v názvu odstavce Kotelny K1 a K2, palivo zemní plyn ruší spojení „K1 a K2“ a nahrazuje se takto: 
- Kotelna K1 osazena kotlem Viessmann Vitoplex 200 SX2A, jmenovitý tepelný výkon 1950 kW, jmenovitý tepelný příkon 2120 kW, hořák Veishaupt Monarch WM-G30/1-A.
- Kotelna K2 osazena kotlem Viessmann Vitoplex 200 SX2A, jmenovitý tepelný výkon 1950 kW, jmenovitý tepelný příkon 2120 kW, hořák Veishaupt Monarch WM-G30/1-A a kotlem Viessmann Vitoplex 100, jmenovitý tepelný výkon 895 kW, jmenovitý tepelný příkon 972 kW, plynový hořák Weishaupt 7/1 D.
- Kotelna K3 osazena kondenzačním kotlem Viessmann Vitodens 200-W, jmenovitý tepelný výkon 4,7 až 31,7 kW (80/60°C), jmenovitý tepelný příkon 29 kW, vytápění objektu SO 08c (sklad výrobků a expedice).
- Kotelna K4 osazena kondenzačním dvoj-kotlem Viessmann Vitodens 200-W, jmenovitý tepelný výkon 2 x 45 kW (jeden kotel 10,9 – 40,7 kW při 80/60°C), jmenovitý tepelný příkon 83 kW, vytápění objektu SO 07 (kokilárna).
4.   
V části rozhodnutí Popis zařízení; b) Přímo spojené činnosti; se v odstavci Čerpací stanice pohonných hmot ruší číslovka 3 a nahrazuje se číslovkou 1 a ruší se slovo stojany a nahrazuje se slovem stojan. 

5.   
V části rozhodnutí Popis zařízení; c) Další související činnosti; se za název odstavce vkládá nový řádek, který zní:
- Skladování a expedice výrobků
6.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu se v odstavci a) Emisní limity, 1) Ovzduší,  1. Emisní zdroje, 1. a) Tavicí pece ruší Tabulka č. 1, která nově zní:
Tabulka č. 1

Emisní zdroj

Látka nebo
ukazatel

Emisní limit dle 415/2012 Sb. 
(mg/m^3)

Závazný emisní limit
(mg/m^3)

Tavicí pec TP1   
č. zdroje 111        
č. výduchu 101   
Tavicí pec TP2
č. zdroje 112
č. výduchu 102 

Tavicí pec TP3   
č. zdroje 113        
č. výduchů 103 a 127    

Tavicí pec TP4
č. zdroje 114
č. výduchů 103 a 127   

Tavicí pec TP6
č. zdroje 117
č. výduchů 103 a 107

Tavicí pec TP 7   
č. zdroje 118        
č. výduchu 128

Tavicí pec TP 8
č. zdroje 119
č. výduchu 129

Tavicí pec TP 9
č. zdroje 120
č. výduchu 130

Tavicí pec TP 10
č. zdroje 121
č. výduchů 103 a 127

Vyjmenovaný zdroj
kód  4.10

TZL

20

20

| NO_x | 400 | 400

Vztažné podmínky A – normální podmínky
(101. 325 Pa, 273.15 K, suchý plyn)

7.   
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu se v odstavci a) Emisní limity, 1) Ovzduší,  1. Emisní zdroje, 1. c) Tepelné zpracování, v prvním sloupci u emisního zdroje Eisenmann 3 ruší číslovky 132, 133 a 134.
8.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu se v odstavci a) Emisní limity, 1) Ovzduší,  1. Emisní zdroje, 1. g) Kotelna ruší slovo Kotelna a nahrazuje se slovem Kotelny. 
9.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu se v odstavci a) Emisní limity, 1) Ovzduší,  1. Emisní zdroje, 1. g) Kotelna ruší Tabulka č. 6, která nově zní:
Tabulka č. 6

Emisní zdroj

Látka nebo ukazatel

Emisní limit dle   415/2012 Sb.
(mg/m^3)

Závazný limit
(mg/m^3)

Kotel Viessmann Vitoplex 200 SX2A (K1)
č. zdroje 001   
č. výduchu 001
Jmenovitý tep. příkon  2,120 MW

Kotel Viessmann Vitoplex 200 SX2A (K2)
č. zdroje 002   
č. výduchu 002
Jmenovitý tep. příkon  2,120 MW

Kotel Viessmann Vitoplex 100 (K3)
č. zdroje 003   
č. výduchu 003
Jmenovitý tep. příkon  0,972 MW

Vyjmenovaný zdroj
kód 1.1

NO_x

200^x
100^xx

200^x
100^xx

| CO | 100^x 50^xx | 100^x 50^xx

Vztažné podmínky A – normální podmínky
(101. 325 Pa, 273.15 K, suchý plyn)
^x do 31. 12. 2017
^xx od 1. 1. 2018

10.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu se v odstavci a) Emisní limity, 1) Ovzduší,  1. Emisní zdroje ruší bod 1. l) Slévárna – sušení Al špon a bod 1. m) se označuje jako bod 1. l).
11.   
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se v bodě 7) písm. a) ruší text „TP1 – TP8“ a nahrazuje se takto: 
TP1, TP2, TP3, TP4, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10
12.   
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se v bodě 7) písm. a1) ruší text „Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - Tavírna W17 Pardubice“ a nahrazuje se takto: 
„Provozní řád vyjmenovaného zdroje Slévárna W17 Pardubice“
13.   
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se v bodě 7) písm. f) ruší slovo Kotelna a nahrazuje se slovem Kotelny. 
14.   
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se v bodě 7) ruší písm. j) a písm. k) se označuje jako písm. j). 
15.   
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se doplňují body 13), 14) a 15) takto: 
13) Úřad podle § 13 odst. 6 zákona s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vydává závazné stanovisko k provedení staveb vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Tavící pece TP9 – TP10“.
14) Úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává závazné stanovisko k provedení a užívání stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje „Kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném příkonu 29 kW“.
15) Úřad podle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci s odkazem na § 40 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydává závazné stanovisko k provedení a užívání stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje „Dvoj-kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném příkonu 83 kW“.
16.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci d) Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, podzemních a povrchových vod se ruší bod č. 5) a body č. 6) – 15) se označují jako body č. 5) – 14). 
17.
V části rozhodnutí 1. Závazné podmínky provozu, v odstavci i) Způsob monitorování emisí, technická opatření k monitorování emisí, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování, v případě použití postupu podle § 14 odst. 4 písm. b) též požadavek, aby výsledky monitorování emisí byly k dispozici pro shodná časová období a referenční podmínky jako v případě úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami, Monitoring ovzduší se ruší tabulka v bodě 2), která nově zní: 
2) Periodická měření provádět v následujících intervalech: 

Zařízení

Označení

Kód dle 201/2012 Sb.

Příkon/kapacita

Zdroj č. 
(SPE)

Výduch č.

Četnost měření

Odkaz na vyhl. 415/2012 Sb.

Kotelny | kotel K1 | 1.1. | 2120 kW | 001 | 001 | 1x3 roky | § 3 odst. 2 písm. b) bod 1
| kotel K2 | | 2120 kW | 002 | 002 | |
| kotel K3 | | 972 kW | 003 | 003 | |
Tavírna | pec TP1 | 4.10. | 180 t/den | 111 | 101 | 1x1 rok | § 3 odst. 2 písm. a)
| pec TP2 | | | 112 | 102 | |
| pec TP3 | | | 113 | 103, 127 | |
| pec TP4 | | | 114 | | |
| pec TP6 | | | 117 | 103, 127 | |
| pec TP7 | | | 118 | 128 | |
| pec TP8 | | | 119 | 129 | |
| pec TP9 | | | 120 | 130 | |
| pec TP10 | | | 121 | 103, 127 | |
Tepelné zpracování | Eisemann1 | 3.1. | 1840 kW | 102 | 107,108,109,110 | 1x3 roky | § 3 odst. 2 písm. b) bod 1
| Eisemann2 | | 1840 kW | | 111,112,113,114 | |
| Eisemann3 | | | | 131 | |
Kokilárna | tryskač^x | 4.12. | | 104 | | výpočet | § 3 odst. 2 písm. b) bod 5
Prášková lakovna | předúprava | 4.12. | objem lázní do 30 m^3 | 103 | 115 | 1x3 roky | § 3 odst. 2 písm. b) bod 5
| | | sušárna vody | | 116 | |
| nepřímý ohřev sušárna vody | 1.1. | 652 kW | 004 | 004 | 0 | § 3 odst. 5 písm. a)
| nanášení prášku sušárna | 9.11. | | 105 | 119 | 1x3 roky | § 3odst. 2 písm. b) bod 4
| nepřímý ohřev sušárna prášku | 1.1. | 815 kW | 005 | 005 | 0 | § 3 odst. 5 písm. a)
| rychlochlazení | 9.11. | | 116 | 125 | 1x3 roky | § 3 odst. 2 písm. b) bod 4
Lakovna | předehřev | 1.1. | 311 kW | 006 | 006 | 0 | § 3 odst. 5 písm. a)
| lakovna (RNV) | 9.8. | kabina – projekt. spotř. VOC >100 t/rok | 106 | 120 | 1x1 rok | § 3 odst. 2 písm. a)
| nepř. ohřev sušárny laku | 1.1. | 1359 kW | 007 | 007 | 0 | § 3 odst. 5 písm. a)
Lakovna Acryl | nanášení prášku Acyl - sušárna | 9.11. | | 105 | 123 | 1x3 roky | §3 odst. 2 písm. b) bod 4
| nepř. ohřev sušárny prášku Acryl | 1.1. | 815 kW | 008 | 008 | 0 | § 3 odst. 5 písm. a)
Kartáčování a odjehlení | obrobna | 4.13. | >100 kW | 108 | 126 | 0 | § 3 odst. 5 písm. c)
  ^x Tryskač je vyjmenovaným stacionárním zdrojem a má v bodě 3. 8. 1. přílohy č. 8 vyhlášky č. 415/2012 Sb. stanoven emisní limit v ukazateli TZL 50 mg/m^3 vztažné podmínky C. Tryskač je vybaven tkaninovým filtrem bez definovaného výduchu, emise jsou odváděny prostorovým větráním. V souladu s § 6 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší bude úroveň znečišťování stanovována výpočtem podle vzorce M = V. c. h. (V – jmenovitý výkon ventilátoru, c – koncentrace TZL garantovaná dodavatelem tkaninového filtru, h – počet provozních hodin v kalendářním roce). 
18.
V části 2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, se v bodě 4), písm. a) ruší text „TP1 – TP8“ a nahrazuje se takto: 
TP1, TP2, TP3, TP4, TP6, TP7, TP8, TP9, TP10
19.
V části 2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, se v bodě 4), písm. f) se ruší slovo Kotelna a nahrazuje se takto: Kotelny.

20.
V části 2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, se v bodě 4), ruší písm. j) a písm. k) se nově označuje jako písm. j).
21.
V části 2. Výčet rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a souhlasů vydávaných podle zvláštních právních předpisů, které se nahrazují integrovaným povolením, se doplňují body 9), 10) a 11), které zní takto:
9) Závazné stanovisko k provedení staveb vyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší „Tavicí pece TP9 – TP10“ podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
10) Závazné stanovisko k provedení a užívání stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje „Kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném příkonu 29 kW“ podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.
11) Závazné stanovisko k provedení a užívání stavby nevyjmenovaného stacionárního zdroje „Dvoj-kotel Viessmann Vitodens 200-W o jmenovitém tepelném příkonu 83 kW“ podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníkem řízení podle § 19a zákona je RONAL CR s.r.o.

Odůvodnění
Úřad obdržel dne 12. 6. 2017 podle ust. § 19a odst. 2 zákona žádost o změnu integrovaného povolení čj. OŽPZ/16175/03/ŠI ze dne 13. 7. 2004, ve znění pozdějších změn, kterým byl provoz zařízení povolen. 
Předmětem žádosti bylo přemístění a doplnění vybavení tavírny na projektovanou kapacitu tavení 180 t/den (včetně odprášení tavicích pecí na třísky);  částečná obnova technologického vybavení tavírny, kdy stávající pec TP5 typu Insertec o kapacitě tavení 2 t/hod (zpracování hliníkových třísek), jejíž součástí je sušicí pec hliníkových třísek IDEX  (kapacita sušení 1/t/hod, teplota sušení 160 °C, palivo zemní plyn), bude při přesunu tavírny do nového objektu SO 01c demontována a nahrazena dvěma novými pecemi TP9 a TP10, typu komorové ZPF Therm GmbH;  demontáž a přemístění skladu hliníku (stávající objekt SO 01a), stavba nového objektu kokilárny (SO 09) a přemístění třískového hospodářství (od jižní fasády SO 01 k jižní fasádě SO 01c); rozšíření kotelny K3 a K4  o nové kotle, které jsou dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší nevyjmenovanými zdroji znečišťování ovzduší; zrušení monitoringu zdroje č. 109, který se stal novelou zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, platnou od 1. 1. 2017 nevyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší; změna určení stávající tavicí pece TP 6 (kapacita tavení 1,0 t/hod), která je používaná pro tavení základního materiálu a po přesunutí do nové tavírny bude doplněná pro tavení třísek. Se změnou integrovaného povolení souvisí změny v popisu zařízení v integrovaném povolení. 
K žádosti byl připojen ke schválení aktualizovaný provozní řád stacionárního zdroje znečišťování ovzduší „Provozní řád vyjmenovaného zdroje Slévárna W17 Pardubice“. 
Na základě ust. § 19a zákona úřad posoudil žádost z hlediska ust. § 2 písm. i) zákona a dospěl k závěru, že se nejedná podstatnou změnu zařízení, Úřad nejprve vyhodnotil, že se nejedná o podstatnou změnu zařízení danou zákonem o integrované prevenci, protože nenaplňuje definici podstatné změny uvedené v ustanovení § 2 i) zákona o integrované prevenci, tzn., že se nejedná o změnu:
•	v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, pokud sama o sobě dosahuje prahových hodnot uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu 
•	provozu v zařízení k tepelnému zpracování odpadu, který se dotkne tepelného zpracování nebezpečného odpadu
•	v užívání, způsobu provozu nebo rozsahu zařízení, která zahrnuje výjimku z úrovní emisí spojených s BAT  
Dále se úřad zabýval tím, zda změnou integrovaného povolení dojde k nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu jedné pece za dvě pece menší a dojde ke zvýšení výroby zpracovaných neželezných kovů o 0,5 t/h, lze rozšíření provozu v průmyslové zóně akceptovat, a proto úřad vyloučil významně nepříznivý účinek na lidské zdraví a životní prostředí.
Úřad dne 19. 6. 2017 pod čj. KrÚ 43036/12017/OŽPZ/PP oznámil podle § 44 správního řádu zahájení řízení o žádosti účastníkům řízení a příslušným správním úřadům, kontrolnímu orgánu a orgánu příslušnému k vydání vyjádření podle ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší a vyzval je k vyjádření k žádosti ve lhůtě 15 dnů podle ust. § 19 odst. 4 zákona. Současně je poučil podle ust. § 36, § 38 odst. 1 a § 50 odst. 2 správního řádu. Přílohou oznámení byla žádost s přílohami. Úřad v oznámení stanovil účastníkům řízení lhůtu podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.
Úřad vymezil účastníky řízení podle ust. § 19a odst. 4 zákona na subjekty uvedené v ust. § 7 odst. 1 písm. a) zákona na provozovatele. 
Z účastníků řízení, příslušných správních orgánů, kontrolního orgánu a orgánu příslušného k vydání vyjádření podle ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší se k oznámení o zahájení řízení ve věci vydání 10. změny integrovaného povolení vyjádřily:
Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, vyjádření ze dne 29. 6. 2017 zn. ČIŽP/45/IPP/1209847.006/17/KDR:
ČIŽP nemá k požadované změně integrovaného povolení připomínky, pouze požaduje v rámci řízení prověřit, zda realizace navržených technologických změn si nevyžádá aktualizaci plánu opatření pro případ havárie.
Vyjádření úřadu: Případná aktualizace havarijního plánu byla konzultována s provozovatelem zařízení se závěrem, že navržené technologické změny nemají vliv na havarijní plán. Tento závěr je potvrzen faktem, že ani oddělení vodního hospodářství magistrátu města Pardubic nemělo k žádosti a k navrženým změnám žádné připomínky.
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ovzduší a odpadového hospodářství, vyjádření ze dne 18. 7. 2017, čj. KrÚ 44044/2017/OŽPZ/PP:
Orgán ochrany ovzduší konstatuje, že podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší se jedná při změně výroby o instalaci 2 ks nových pecí, zdroj znečišťování ovzduší  TP 5 bude demontován. V současné době je v závodu W17 kapacita tavení přibližně 54 566 t hliníkové slitiny za rok, při 16 hodinovém tavení za den, při tavení 306 dnů ročně. Provoz výrobních pracovišť je 4směnný, nepřetržitý. Projektovaná kapacita pro všechny pece  TP 1 – 10 (bez TP 5) je 180 tun/den hliníkové slitiny. Současná hodinová projektovaná kapacita podle integrovaného povolení je 10,5 t/h. Jedná se o zvýšení výroby zpracovaných neželezných kovů o 0,5 t/h. Maximální hodinová projektovaná kapacita tavení bude 11,0 t/h. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o menší změnu výroby v průmyslové zóně lze rozšíření provozu akceptovat. 
Vyjádření úřadu: Bez komentáře.
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší, vyjádření ze dne 7. 7. 2017, čj. OŽP/44078/17/LO
Oddělení odpadů a ovzduší, oddělení ochrany přírody a oddělení vodního hospodářství nemají k navrhované změně integrovaného povolení připomínek.
Vyjádření úřadu: Bez komentáře.

Svého práva na seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí účastník řízení nevyužil ani neuplatnil v průběhu řízení žádné námitky.

Na základě výše uvedených skutečností dospěl krajský úřad k závěru, že nic nebrání změně předmětného integrovaného povolení, a proto vydal 10. změnu integrovaného povolení na provozování výše uvedeného zařízení tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. 

Poučení
Účastník řízení může podle ust. § 81 odst. 1 správního řádu proti rozhodnutí podat odvolání. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, odvolání pouze proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení (doručení) rozhodnutí. Účastník řízení podá odvolání podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal (u úřadu).
Podle ust. § 70 správního řádu má právo podat odvolání proti opravnému rozhodnutí pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

 Otisk úředního razítka

  	  Ing. Josef Hejduk
  vedoucí odboru
v z. Ing. Jana Hroudová
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Obdrží:
Účastník řízení:
1. RONAL CR s.r.o.
Na vědomí:
Ministerstvo životního prostředí, odbor posuzování vlivů na ŽP a IP, odd. IPPC, Vršovická 65, Praha 10 (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Ministerstvo životního prostředí, OVSS VI, Hradec Králové (do 7 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí)
Úřední deska Pardubického kraje (do 5 dnů ode dne nabytí právní moci po dobu 30 dnů)

Příloha (DS e-výpravna - příloha): 
Provozní řád zdroje znečišťování ovzduší - Slévárna W17 Pardubice

4